Obsah obrázku text, Písmo, Grafika, klipart

Popis byl vytvořen automaticky

**ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HODONÍN, příspěvková organizace**

U Zoo 3529/1, 695 01 Hodonín

**Příloha č. 1**

**Technická specifikace předmětu plnění**

k veřejné zakázce

**„Dodání a instalace outdoorové obrazovky včetně ochranného rámu/kiosku – pokladny ZOO“**

**Identifikační údaje zadavatele:**

Název: **Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace**

Sídlo: U Zoo 3529/1, 695 01 Hodonín

IČ: 44164289

**Příloha č. 1**

**Technická specifikace předmětu plnění**

ke Kupní smlouvě na plnění veřejné zakázky na dodávku

s názvem:

**„Dodání a instalace outdoorové obrazovky včetně ochranného rámu/kiosku – pokladny ZOO“**

**Identifikační údaje objednatele:**

Název: **Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace**

Sídlo: U Zoo 3529/1, 695 01 Hodonín

IČ: 44164289

(dále jen „**objednatel**“)

**Identifikační údaje zhotovitele:**

Název: **…………………**

Sídlo: …………………

IČ: …………………

(dále jen „**zhotovitel**“)

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli **Dodání a instalaci outdoorové obrazovky + ochranného rámu** s těmito specifikacemi:

Zhotovitel se zavazuje k dodání outdoorové obrazovky + ochranného rámu splňující tyto parametry:

| **Číslo položky** | **TECHNICKÉ POŽADAVKY NA obrazovku** |
| --- | --- |
| 1 | Úhlopříčka - 75‘‘ outdoorová obrazovka/venkovní |
| 2 | Připojení HDMI/USB |
| 3 | Ochranný box/rám/kiosek LCD panelu |
| 4 | Návod k obsluze v českém jazyce |
| 5 | Orientace na šířku/landscape |
| 6 | IP minimálně 54 |
| 7 | Jas minimum 3000 - 4000 nit |
| 8 | Provozní zatížení 24/7 |
| 9 | SW pro menu na obrazovce |
| 10 | Odolnost proti vodě a prachu |
| 11 | Provozní teplota -30° - +50° |
| 12 | Vysoká odolnost vůči počasí, antivandalský design |
| 13 | Ochranné sklo |
| 14 | Antireflexní displej |

V Hodoníně dne

**Za prodávajícího – uchazeč doplní svůj název:**

………………………………………………………

uchazeč uvede jméno a funkci osoby oprávněné

jednat jménem či za uchazeče, která tuto přílohu č. 1 kupní smlouvy podepíše